**Утфелемешалка МУ60.**

**Технические характеристики:**

Объем утфеля, м3  - 60

Привод: мотор-редуктор - Nord

Мощность привода, кВт - 5,5

Частота вращения вала мешалки, об/мин - 0,78

Масса пустой мешалки, кг - 15 700

Длина мешалки полная, мм - 9780

Длина корпуса мешалки, мм - 8880

Внутренний диаметр, мм - 3000

Толщина стенки (обечайки), мм - 10

Толщина стенки боковой, мм - 20

Данное оборудование поставлено на следующий завод:

- 2018 г. на ЗАО «Кшенский сахарный завод», в количестве 2-х шт.