ООО «Проминвест» предлагает **Пресс мезги**, используемый для отжатия мокрой пульпы после установленных пульполовушек. Исполнение нержавеющая сталь.

****





**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТИП** | **ПРМ - 5** | **ПРМ - 10** | **ПРМ - 12** |
| Производительность по мезге, т/час | 5 | 10 | 12 |
| Мощность привода, кВт | 4 | 5,05 | 7,5 |
| Мощность вибратора, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Частота вращения шнека, об/мин. | 30 | 60 | 72 |
| Отжим до СВ, % | 15 | 15 | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более |
| длина | 1930 | 1930 | 1930 |
| ширина | 1090 | 1184 | 1250 |
| высота | 1160 | 1160 | 1160 |
| Масса, кг, не более | 592 | 640 | 705 |