 ООО «ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"- LLC "TECHNOLOGY FILTER"

141282 г. Ивантеевка, Московская обл.,

Центральный проезд здание 1.

e-mail: filtertech@mail.ru

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики фильтров ФТ**  **(**Быстрооткрывающийся рукавный фильтр) | |
| Модель | ФТ-2 |
| Количество используемых мешков в одном фильтре | 2 |
| Использование | Сахарный сироп, вода, жидкости |
| Тип | Вертикальный |
| Корпус | Цилиндрический |
| Максимальное рабочее давление | 10 Бар |
| Диапазон рабочих температур | -80~450℃ |
| Номинальное рабочее давление | 6 Бар |
| Уплотнение | Силикагель |
| Максимальное тестовое давление (гидро) | 12.5 Бар |
| Гидроиспытания | Питьевая вода |
| Пневматические Испытания Давлением | 12.5Бар |
| Наружная поверхность корпуса | Пескоструйная |
| Внутренняя поверхность корпуса | Полированная |
| Пропускная способность по воде | 80 м³/ч |
| Тип корзины | Штампованная, круглые отверстия в сетке |
| Фильтрующий элемент(мешок) | PP/PE / Нейлон/Фетр |
| Использование фильтрующих ячеек | 0.5-2000 микрон |
| Тип соединений | Фланцевое |
| Размер соединения | DIN 80 (3") |
| Тип открывания | Быстрое открытие с блокировкой. Маховик. |
| Размер фильтровального мешка | Ø180\*810 мм |
| Толщина стенки корпуса (мм) | 3 |
| Фильтрующая поверхность (м2) | 1 |
| Упаковочный размер (мм) | 1000\*700\*1650 |
| Вес брутто (кг) | 220 |
| Вес нетто (кг) | 150 |
| Объем (л) | 100 |
| **Используемый материал** | |
| Корпус | ASIS 304 |
| Корзина | ASIS 304 |
| Уплотнение | Силикагель |
| Маховик | Чугун |
| Крышка | ASIS 304 |
| Фланец | ASIS 304 |
| Трубы входа/выхода | ASIS 304 |
| Фильтрующий элемент(мешок) | PP/PE / Нейлон/Фетр |
| Ножки | ASIS 304 |