|  |  |
| --- | --- |
| **Штабелеукладчик Ш-1** изготовлен в РФ аналог Польского производства CHEMODEX, предназначен для перемещения мешков с сыпучими продуктами на высоту до 9 м.Эксплуатируется на складах и площадках с твердым покрытием. Может использоваться для штабелирования, погрузки-разгрузки автомобильного транспорта и вагонов.Штабелеукладчик Ш-1 представляет собой ленточный транспортер с возможностью регулировки высоты подачи груза.Обладает высокой маневренностью и надежностью. |  **Комплектация:** транспортер ленточный с 2 секциями,  привод подъема секций, насосная станция, пульт управления |
|  |
| **Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина секции короткой, мм. | 2500 |
| Длина секции длинной, мм. | 10500 |
| Высота подъема груза, мм. | до 9000 |
| Скорость движения груза, м/с. | 0,4 |
| Тип привода движения ленты | червячный мотор-редуктор |
| Мощность электрическая привода движения ленты, кВт | 5,5 (380 В) |
| Максимальная скорость подъема секции, м/с. | 0,5 |
| Тип привода подъема секции | гидравлический |
| Мощность электрическая привода подъема секции, кВт | 2,2 (380 В) |

 |

Транспортёр ленточный двухсекционный (Штабелеукладчик) Ш-1

 Поставка на следующие заводы:

- 2017г. на ОАО «Атмис-сахар»

- 2017г. на ПАО «Каневсксахар»

- 2017г. на ООО «Сахар» Лопандино

- 2018 г. на ООО «Сахар» Лопандино Штабелеукладчик Ш-2

- 2018г. ЗАО «Сахарный комбинат «Курганенский»