|  |  |
| --- | --- |
| **Штабелеукладчик Ш-1** изготовлен в РФ аналог Польского производства CHEMODEX, предназначен для перемещения мешков с сыпучими продуктами на высоту до 9 м.  Эксплуатируется на складах и площадках с твердым покрытием. Может использоваться для штабелирования, погрузки-разгрузки автомобильного транспорта и вагонов.  Штабелеукладчик Ш-1 представляет собой ленточный транспортер с возможностью регулировки высоты подачи груза.  Обладает высокой маневренностью и надежностью. | **Комплектация:** транспортер ленточный с 2 секциями,  привод подъема секций, насосная станция, пульт управления |
|  | |
| **Технические характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | Длина секции короткой, мм. | 2500 | | Длина секции длинной, мм. | 10500 | | Высота подъема груза, мм. | до 9000 | | Скорость движения груза, м/с. | 0,4 | | Тип привода движения ленты | червячный мотор-редуктор | | Мощность электрическая привода движения ленты, кВт | 5,5 (380 В) | | Максимальная скорость подъема секции, м/с. | 0,5 | | Тип привода подъема секции | гидравлический | | Мощность электрическая привода подъема секции, кВт | 2,2 (380 В) | | |

Транспортёр ленточный двухсекционный (Штабелеукладчик) Ш-1

Поставка на следующие заводы:

- 2017г. на ОАО «Атмис-сахар»

- 2017г. на ПАО «Каневсксахар»

- 2017г. на ООО «Сахар» Лопандино

- 2018 г. на ООО «Сахар» Лопандино Штабелеукладчик Ш-2

- 2018г. ЗАО «Сахарный комбинат «Курганенский»