

 **Аппарат известегасительный АИ-1,8;** **АИ-2,1; АИ-2,5**

Аппарат предназначен для гашения известкового камня и получения известкового молока для технологических нужд свеклосахарного производства.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **АИ-1,8** | **АИ-2,1** | **АИ-2,5** |
| Производительность по свекле, т/сут  | 2700 | 4500 | 6000 |
| Производительность по СаО, т/час  | 3,125 | 5,0 | 7,5 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 15 |
| Габаритные размеры, мм: (Длина, Ширина, Высота) | 9500/2550/2580 | 11092/3000/2850 | 12100/2900/3300 |
| Масса, не болеекг | 6550 | 11600 | 16000 |

Данное оборудование изготавливается Украинским производителем, широко используется Российскими сахарными заводами. Зарекомендовало себя надежным и неприхотливым в обслуживании. Гарантийные обязательства 12 месяцев завода изготовителя.

Наше ценообразование включает в себя доставку на Ваш завод, полную таможенную очистку и приятно Вас порадует.